SOBR500-TST – устройство «термостат» для 

автомобильных сигнализаций SOBR-500 s/d и SOBR-500 g/k
Назначение устройства
Устройство SOBR500-TST предназначено для работы с автомобильными охранными сигнализациями SOBR-500 s/d и SOBR-500 g/k. Устройство служит для подачи команды запуска в случае остывания двигателя до установленной температуры (-10, -15, -20, -25(C),  и подачи команды останова при его последующем прогреве до температуры +60(C. 
Описание работы

Устройство имеет датчик температуры, выполненный в виде массивной медной клеммы, который крепится на блоке двигателя, и клавишу управления, совмещенную со светодиодным индикатором.

Рекомендуется включить «термостат» с наступлением холодов (положение «I» клавиши), и выключать его только в случае, если запуск по температуре не желателен (положение «0»). 
Температура, при которой происходит запуск двигателя, может быть установлена от –5 до – 25(C, с шагом 5(. Значение температуры задается перемычками на блоке термостата во время монтажа устройства.

Термостат переходит в режим измерения температуры спустя 5 минут после выключения зажигания (равномерные вспышки светодиода меняются на короткие). Если светодиод горит непрерывно, значит, неисправен датчик температуры или его цепь.

При достижении температурой двигателя установленного значения, устройство выдает команду запуска двигателя. Во время работы устройства автоматического/дистанционного запуска сигнализации, «термостат» производит периодические измерения температуры двигателя, и если измеренное значение достигло +60(C, выдается команда останова двигателя. Двигатель так же будет остановлен, если истекло установленное время работы устройства запуска. При последующем остывании двигателя, будет произведен повторный запуск. Количество повторных запусков не ограничено.

После выключения режима охраны, включите зажигание – светодиод клавиши количеством вспышек укажет, сколько раз заводился двигатель за период, прошедший с момента последнего включения зажигания. Индикация длится одну минуту, после чего счетчик запусков сбрасывается.
ВНИМАНИЕ владельцев автомобилей с механической КПП: если в ваше отсутствие предполагается запуск двигателя по команде «термостата», не забывайте всякий раз, перед тем как заглушить двигатель и покинуть автомобиль, выполнять процедуру подготовки двигателя к дистанционному запуску, согласно Руководства по эксплуатации сигнализации. Если этих действий не предпринять, команды запуска «термостата» будут проигнорированы.  
Подключение и программирование
Устройство необходимо закрепить в непосредственной близости к блоку сигнализации, в местах, исключающих попадание воды или агрессивных жидкостей.

Провод с четырехконтактным разъемом подключите к разъему подключения монитора на блоке сигнализации. Монитор подключите к четырехконтактному разъему «термостата».  ВНИМАНИЕ! «Термостат» не предназначен для подключения и работы с сигнализацией SOBR – 500L.
Закрепите датчик температуры на блоке двигателя под подходящим штатным болтом М6 или М8. Провод, идущий от датчика температуры до блока устройства рекомендуется пропустить в гофрированной пластиковой защитной трубке. Разъем датчика температуры подключите к двухконтактному разъему модуля «термостата».       
Установите клавишу выключателя на панели приборов в доступном не скрытном, но и не бросающемся в глаза, месте, исключающем случайное нажатие. Желательно использовать свободную заглушку. Подключите разъем выключателя к трехконтактному разъему модуля «термостата».

Выберете минимальную температуру остывания двигателя, исходя из условий эксплуатации автомобиля, способности двигателя заводиться при низкой температуре, типа моторного масла, залитого в двигатель,  и задайте ее при помощи перемычек. Исключите возможность замыкания перекушенных перемычек на «массу», питание или  между собой.
Состояние перемычек:

	температура
	синяя
	зеленая

	- 10(C
	+
	-

	- 15(C
	+
	+

	- 20(C
	-
	+

	- 25(C
	-
	-


Примечание: «+» - перемычка целая, «-»  - перемычку перекусить.

Комплект поставки
1. Блок SOBR – TST  - 1

2. Датчик температуры – 1

3. Выключатель – 1

4. Руководство по эксплуатации и установке – 1

5. Упаковка – 1

